4.10 Vorgefertigte Bauteile aus Metall

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.10.1 | Rammpfähle aus Stahl ohne Stossverbindungen | DIN 4026 : 1975-08 | ÜH | Z
4.10.2 | Vorgefertigte Bauteile aus Stahl und Stahlverbund | DIN 18800-1 : 1990-11 DIN 18800-2 : 1990-11 DIN 18800-3 : 1990-11 DIN 18800-4 : 1990-11 und DIN 18800-7 : 1993-05 in Verbindung mit DIN 18800-1/A1 : 1996-02 der Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1995-07) der Herstellungsrichtlinie Stahlbau (1996-03) Je nach Verwendungszweck gilt: DIN 4112 : 1983-02 DIN 4131 : 1991-11 DIN 4132 : 1981-02 DIN 4133 : 1991-11 DIN 4178 : 1978-08 DIN 11535-1 : 1974-07 DIN 11622-4 : 1994-07 DIN 18801 : 1983-09 DIN 18806-1 : 1984-03 Richtlinie für die Bemessung und Ausführung von Stahlverbundträgern (1981-03) in Verbindung mit den ergänzenden Bestimmungen (1984-03 und 1991-06) DIN 18808 : 1984-10 DIN 18914 : 1985-09 DASt-Richtlinie 016 (1988-07) Richtlinie für Windkraftanlagen (1993-06) oder DIN V ENV 1993-1-1 : 1993-04 in Verbindung mit der DASt-Richtlinie 103 (1993-11) oder DIN V ENV 1994-1-1 : 1994-02 in Verbindung mit der DASt-Richtlinie 104 (1994-02) | ÜH | Z
4.10.3 | Vorgefertigte Bauteile aus Aluminium | DIN 4113-1 : 1980-05 Je nach Verwendungszweck gilt: Richtlinie zum Schweissen von tragenden Bauteilen aus Aluminium (1986-10) | ÜH | Z
4.10.4 | Hochfeste Zugglieder | DIN 18800-1 : 1990-11 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z