Anlage 4.19 Bei den Metallbauprodukten ist hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks wie folgt zwischen Typ E und Typ P zu unterscheiden: Typ E: Metallbauprodukte aus warmgewalzten Stahlsorten S 235, die in Bauteilen verwendet werden sollen, deren Beanspruchungen mit einem Berechnungsverfahren nach der Elastizitätstheorie ermittelt wurden, und, sofern sie geschweißt werden sollen, eine Erzeugnisdicke von nicht mehr als 30 mm aufweisen. Typ P: Alle Metallbauprodukte aus Stahlsorten nach Anlage 4.1 mit Ausnahme der als Typ E definierten.