1.2 Betonzuschlag

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
1.2.1 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 und Anlage 1.4 | ÜZ | Z
1.2.2 | Zuschlag mit dichtem Gefüge bei direkter Lieferung vom Hersteller über Zwischenlager zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 Anlage 1.3 und Anlage 1.4 | ÜH | Z
1.2.3 | Zuschlag mit porigem Gefüge (Leichtzuschlag) bei direkter Lieferung vom Hersteller zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 | ÜZ | Z
1.2.4 | Zuschlag mit porigem Gefüge (Leichtzuschlag) bei Lieferung vom Hersteller über Zwischenlager zum Verwender | DIN 4226-1 : 1983-04 Zusätzlich gilt: Anlage 1.2 und Anlage 1.3 | ÜH | Z