Anlage 3.1/1 zu DIN 4102 Teil 1 Bei Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten: 1. Abschnitt 7 der Norm ist von der Einführung ausgenommen. 2. Die in dieser Norm vorgesehenen Prüfungen zur Erlangung von Prüfzeugnissen bzw. Prüfberichten sind - für geregelte Bauprodukte im Rahmen der vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise, - für nicht geregelte Bauprodukte im Rahmen der erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise durchzuführen. 3. Wegen der Zuordnung der in dieser Norm angegebenen Baustoffklassen zu bauaufsichtlichen Vorschriften siehe Bauregelliste A Teil 1 Anlage 0.2. In Bayern gilt zusätzlich folgendes: 01. Die in Abschnitt 3 angegebenen Baustoffklassen entsprechen den folgenden bauaufsichtlichen Benennungen:
Bauaufsichtliche Benennung | Baustoffklasse nach DIN 4102
nichtbrennbare Baustoffe | A A1 A2
brennbare Baustoffe schwerentflammbare Baustoffe normalentflammbare Baustoffe leichtentflammbare Baustoffe | B B1 B2 B3
02. Da sich das Brandverhalten eines Baustoffs im Verbund mit anderen Stoffen ändern kann, ist in den Prüfzeugnissen beziehungsweise Prüfberichten angegeben, für welchen Verbund der Nachweis geführt wird.