4.7 Bauprodukte aus Aluminium

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
4.7.1 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.7.2 | Sand-, Kokillen-, Druck- und Feingussstücke aus Aluminium-Gusslegierungen | DIN 1725-2 : 1986-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 | ÜHP | Z
4.7.3 | Bleche und Bänder aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen mit Dicken über 0,35 mm | DIN 1745-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.25 | ÜHP | Z
4.7.4 | Rohre aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1746-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.8 | ÜHP | Z
4.7.5 | Stangen aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1747-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.26 | ÜHP | Z
4.7.6 | Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1748-2 : 1983-02 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 ; und Anlage 4.8 | ÜHP | Z
4.7.7 | Bauprodukt aus der Liste gestrichen |  |  |
4.7.8 | Drähte aus Aluminium und Aluminiumknetlegierungen | DIN 1790-2 : 1977-05 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.26 | ÜHP | Z
4.7.9 | Präzisionsprofile aus AlMgSi0,5 | DIN 17615-1 : 1987-01 Zusätzlich gilt: Anlage 4.2 und Anlage 4.42 | ÜHP | Z