Anlage 4.36 Im Übereinstimmungszertifikat sind folgende Werkstoffe, abhängig von den bescheinigten Werkstoffen, als miterfaßt anzusehen:
Gruppen-Nr. | Schweißzusatz nach DIN 1732 | Bescheinigte Werkstoffe | Miterfaßte Werkstoffe
1 | SG-AlSi 5 | AlMgSi1 | AlMgSi 0,5 - AlMgSi 1, DIN 1712 EN AW-AlMg, EN AW-AlSiMg, EN AW-AlSi1MgMn, DIN EN 573
2 | SG-AlMg5 bzw. SG-AlMg5Zr oder SG-AlMg4,5Mn bzw. SG-AlMg4,5MnZr | AlZn4,5Mg1 AlMg4,5Mn | wie Gruppe 1, zusätzlich: AlMg 3, AlMg2Mn0,8, AlMg2,7, AlMg 5, AlMg4,5Mn, AlZn4,5Mg1 DIN 1712, EN AW-AlMg3, EN AW-AlMg2,5, EN AW-AlMg2Mn0,8, EN AW-AlMg5, EN AW-Mg4,5Mn0,7, EN AW-AlZn4,5Mg1, DIN EN 573
3 | Sg-AlMg 3 | AlMg3 | AlMg2Mn 0,8 DIN 1712 EN AW-AlMg3 DIN EN 573