### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 1052-1/A1
Ausgabedatum | 1996.10
Titel | Holzbauwerke - Teil 1: Berechnung und Ausführung; Änderung 1
Suchbegriffe | Abmessung; Anforderung; Ausführung; Bauholz; Baustatik; Baustoff; Bauteil; Bauweise; Bauwerk; Bauwesen; Beanspruchung; Bemessung; Berechnung; Brettschichtholz; Elastizitätsmodul; Holz; Holzbau; Holzbauwerk; Holzwerkstoff; Prüfung; Schubmodul; Sortierklasse; Spannungsberechnung; Überwachung; Vollholz
Kurzreferat | Das Dokument enthält Änderungen zur Anpassung an den Stand der Technik.EN=The document contains amendments to adjustment on technical level.
Bekanntmachung in LTB | 2.5.1; Ländereinführung
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.3.1; 3.3.2;

Zur Übersicht Volltext zum Dokument DIN 1052-1/A1

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 1052-1
Ausgabedatum | 1988.04
Titel | Holzbauwerke; Berechnung und Ausführung
Suchbegriffe | Abmessung; Ausführung; Bauholz; Baustatik; Baustoff; Bauteil; Bauweise; Bauwerk; Bauwesen; Begriffe; Bemessung; Berechnung; Holz; Holzbau; Holzbauwerk; Holzwerkstoff; Konstruktion; Konstruktionselement; Last; Lastannahme; Nachweis; Spannungsberechnung; Standsicherheit; Statik; Tafelbauart; Tragwerk; Werkstoff
Kurzreferat | In der Norm sind die Grundlagen für die Berechnung und Ausführung von Bauwerken sowie von Bauteilen aus Voll- und Brettschichtholz und Holzwerkstoffen (Bau- Furniersperrholz, Flachpreßplatten) sowie Angaben über die Holztafelbauart für die allgemeine Anwendung und über die Leimverbindungen enthalten.EN=This standard gives principles for the design and construction of structures and components made of solid timber, glued laminated timber and wood-based panels (structural veneered plywood, particle boards) as well as details of timber panel construction for general application and details on glued joints.
Bekanntmachung in LTB | 2.5.1; Ländereinführung
Abweichende Länderbekannt- machungen | NS
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.3.1; 3.3.2;

Zur Übersicht

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 1052-2/A1
Ausgabedatum | 1996.10
Titel | Holzbauwerke - Teil 2: Mechanische Verbindungen; Änderung 1
Suchbegriffe | Abmessung; Anforderung; Bauholz; Bauweise; Bauwerk; Bauwesen; Dübel; Dübelverbindung; Holz; Holzbau; Holzbauwerk; Holzschraube; Holzverbindung; Klammer; Nagel; Schraube; Schraubverbindung; Sortierklasse; Tragwerk; Verbinder; Verbindung; Verbindungsart; Verbindungselement
Kurzreferat | Das Dokument enthält Änderungen zur Anpassung an den Stand der Technik.EN=The document contains amendments to adjustment on technical level.
Bekanntmachung in LTB | 2.5.1; Ländereinführung
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1; 3.4.2;

Zur Übersicht Volltext zum Dokument DIN 1052-2/A1

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 1052-2
Ausgabedatum | 1988.04
Titel | Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen
Suchbegriffe | Abmessung; Anforderung; Bauholz; Bauweise; Bauwerk; Bauwesen; Begriffe; Dübel; Dübelverbindung; Holz; Holzbau; Holzbauwerk; Holzschraube; Holzverbindung; Klammer; Nagel; Schraube; Schraubverbindung; Tragwerk; Verbinder; Verbindung; Verbindungsart; Verbindungselement
Kurzreferat | Die Norm enthält Angaben für die Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzbau mittels mechanischer Verbindungsmittel. Folgende Verbindungen sind darin geregelt: Dübel, Stabdübel und Bolzen, Nagelverbindungen von Holz und Holzwerkstoffen sowie mit ebenen Stahlblechen von mindestens 2 mm Dicke, Nagelung von Stahl- und Stahlblechformteilen, Klammern, Holzschrauben, Nagelplatten und Versätze.EN=This standard gives specifications for the design and execution of loadbearing joints using mechanical fasteners in timber structures. Rules for the following joints and fasteners are given: dowels, dowelled joints and bolts, nailed joints for timber and wood-based panels, joints with flat steel plates with a minimum thickness of 2 mm, nailed joints for steel and sheet steel purpose-made components, staples, wood screw, nail plates and skew notches.
Bekanntmachung in LTB | 2.5.1; Ländereinführung
Abweichende Länderbekannt- machungen | NS
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1; 3.4.2;

Zur Übersicht

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 1052-3/A1
Ausgabedatum | 1996.10
Titel | Holzbauwerke - Teil 3: Holzhäuser in Tafelbauart - Berechnung und Ausführung; Änderung 1
Suchbegriffe | Abmessung; Ausführung; Bauholz; Baustatik; Baustoff; Bauweise; Bauwerk; Bauwesen; Beplankung; Berechnung; Haus; Holz; Holzbau; Holzbauwerk; Holzhaus; Last; Lastannahme; Sortierklasse; Spannungsberechnung; Tafel (Werkstoff); Tafelbauart; Verbindung; Wandtafel; Wohngebäude
Kurzreferat | Das Dokument enthält Änderungen zur Anpassung an den Stand der Technik.EN=The document contains amendments to adjustment on technical level.
Bekanntmachung in LTB | 2.5.1; Ländereinführung
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.3.2;

Zur Übersicht Volltext zum Dokument DIN 1052-3/A1

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 1052-3
Ausgabedatum | 1988.04
Titel | Holzbauwerke; Holzhäuser in Tafelbauart; Berechnung und Ausführung
Suchbegriffe | Abmessung; Ausführung; Bauholz; Baustatik; Baustoff; Bauweise; Bauwerk; Bauwesen; Begriffe; Beplankung; Berechnung; Haus; Holz; Holzbau; Holzbauwerk; Holzhaus; Last; Lastannahme; Spannungsberechnung; Tafel (Werkstoff); Tafelbauart; Verbindung; Wandtafel; Wohngebäude
Kurzreferat | Die Norm enthält für die Berechnung und Ausführung von tragenden Tafeln für Holzhäuser in Tafelbauart mit höchstens drei Vollgeschossen ergänzende, in der Regel vereinfachende Festlegungen zu den Normen DIN 1052 Teil 1 und Teil 2.EN=This standard gives specifications for the design and construction of load-bearing panels for buildings constructed from timber panels with a maximum of three full storeys. The specifications supplement those given in DIN 1052 parts 1 and 2 and generally serve to simplify design and construction.
Bekanntmachung in LTB | 2.5.1; Ländereinführung
Abweichende Länderbekannt- machungen | NS
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.3.2;

Zur Übersicht

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 4102-1
Ausgabedatum | 1981.05
Titel | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
Suchbegriffe | Abmessung; Anforderung; Auswertung; Bauprodukt; Baustoff; Baustoffklasse; Baustoffprüfung; Bauteil; Bauwesen; Begriffe; Brandprüfung; Brandschacht; Brandschutz; Brandschutz in Gebäuden; Brandverhalten; Brandversuch; entflammbar; Kennzeichnung; Klassifizierung; Klassifizierung von Baustoffen; Ofen; Probekörper; Prüfbericht; Prüfgerät; Prüfung; Prüfverfahren; Prüfzeugnis; Rauchdichte; Rauchentwicklung; Versuchsdurchführung; vorbeugender Brandschutz
Kurzreferat | Das Dokument, das zusammen mit DIN 4102-16 erfolgte, war unter anderem aus den folgenden Gründen nötig: zur Ausweitung des Dokumentes auf Produkte, die nicht unter den Begriff Bauprodukt fallen; zur Schaffung eines in sich geschlossenen Normenwerks insbesondere auch für solche Produkte, für die nicht in absehbarer Zeit harmonisierte Normen erstellt werden; zur Anpassung der Norm an den derzeitigen Stand der Technik und der Vorschriften. Gegenüber der Ausgabe 1981-05 wurde u.a. folgende Änderung vorgenommen: Ergänzungen für die Klassen DIN 4102-A2 und -B1.EN=The document, which was published at the same time as DIN 4102-16, was necessary for the following reasons, amongst others: to extend the scope of the document to include products not covered by the term "construction product"; to create a self-contained body of standards, especially also for those products for which harmonized standards will not be prepared in the foreseeable future
Bekanntmachung in LTB | 3.1/1; Ländereinführung
Abweichende Länderbekannt- machungen | NS
Bekanntmachung in BRL A Teil 1 | 3.2.4; 3.2.6; 3.2.7; 4.9.4; 4.9.18; 4.9.19; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 10.1; 10.23; 10.24;

Zur Übersicht

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 4102-2
Ausgabedatum | 1977.09
Titel | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
Suchbegriffe | Anforderung; Baustoff; Bauteil; Bauwesen; Begriffe; Brandschutz; Brandverhalten; Decke; Deckenkonstruktion; Feuerwiderstand; Feuerwiderstandsdauer; Feuerwiderstandsklasse; Klasse; Pfeiler; Prüfung; Stütze; Treppe; Unterzug; Wand
Kurzreferat | Es werden brandschutztechnische Begriffe, Anforderungen und Prüfungen für Bauteile (z.B. Wände, Decken, Stützen usw.) festgelegt. Die Feuerwiderstandsklasse von Bauteilen muß durch Prüfzeugnis auf der Grundlage von Prüfungen nach dieser Norm nachgewiesen werden.
Bekanntmachung in LTB | 3.1/2; Ländereinführung
Abweichende Länderbekannt- machungen | BR

Zur Übersicht

### STB - Sammlung Bauaufsichtlich eingeführteTechnische Baubestimmungen - Demoversion Die Vollversion ist beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich

Dokumentnummer | DIN 4102-3
Ausgabedatum | 1977.09
Titel | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
Suchbegriffe | Anforderung; Ausführung; Außenwand; Baustoff; Bauteil; Bauwesen; Begriffe; Brandschutz; Brandverhalten; Brandversuch; Brandwand; Brüstung; Feuerwiderstand; Feuerwiderstandsdauer; Feuerwiderstandsklasse; Mauerwerksbau; nichttragend; nichttragende Wand; Prüfung; Schürze; Wand
Kurzreferat | Es werden brandschutztechnische Begriffe, Anforderungen und Prüfungen für Brandwände und für nichttragende Außenwände einschließlich Brüstungen und Schürzen festgelegt. Die Feuerwiderstandsklasse von Brandwänden und nichttragenden Außenwänden muß durch Prüfzeugnis auf der Grundlage von Prüfungen nach dieser Norm nachgewiesen werden.
Bekanntmachung in LTB | 3.1/3; Ländereinführung
Abweichende Länderbekannt- machungen | BR

Zur Übersicht