7 Lager

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
7.1 | Bewehrte Elastomerlager | DIN 4141-14 : 1985-09 Zusätzlich gilt: DIN 4141-140 : 1991-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
7.2 | Unbewehrte Elastomerlager für Lagerungen der Lagerungsklasse 1 nach DIN 4141-3 : 1984-09 | DIN 4141-15 : 1991-01 Zusätzlich gilt: DIN 4141-150 : 1991-01 | ÜZ, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
7.3 | Stählerne Punktkipplager und Linienkipplager | DIN 4141-1 : 1984-09 Zusätzlich gilt: DIN 18800-1 : 1990-11 | ÜHP, gilt auch für Nichtserienfertigung | Z
7.4 | Festhaltekonstruktionen für Horizontalkraftlager | DIN V 4141-13 : 1994-10 | ÜZ | Z