3.4 Mechanische Holzverbindungsmittel

Lfd. Nr. | Bauprodukt | Technische Regeln | Überein- stimmungs- nachweis | Verwend- barkeits- nachweis
3.4.1 | Mechanische Holzverbindungsmittel ausser Nägel mit profilierter Schaftausbildung und Klammern | DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 Zusätzlich gilt: Anlage 3.2 | ÜH | Z
3.4.2 | Nägel mit profilierter Schaftausbildung, Klammern | DIN 1052-2 : 1988-04 DIN 1052-2/A1 : 1996-10 | ÜHP | Z